**Załącznik nr 5a**

**ELEMENTY SKŁADOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM ELEMENTÓW INFORMAJI WIZUALNEJ   
DO BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ   
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. PADEREWSKIEGO”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Artykuł i opis | Ilość | Przykładowe rozwiązanie |
| **TABLICE i TABLICZKI INFORMACYJNE** | | | |
| 1. | **Tabliczka drzwiowa**  Montowana przy drzwiach tabliczka-kieszonka o wymiarach 150 mm x 250 mm.  Tył i przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami.  Tabliczka mocowana do ściany za pomocą dystansów.  (Wizualizacja: Załącznik A-20)  **UWAGA: element do montażu przez Wykonawcę** | 35 szt. | C:\Users\admin\Desktop\tabliczka_skldana.jpg |
| 2. | **Tabliczka informacyjna**  Montowana do ściany tabliczka-kieszonka o wymiarach 300 mm x 420 mm (A3).  Tył i przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami.  Tabliczka mocowana do ściany za pomocą dystansów.  (Wizualizacja: Załącznik A-20)  **UWAGA: element do montażu przez Wykonawcę** | 10 szt. |  |
| 3. | **Tabliczka kierunkowa na regały**  Montowana do czoła regału tabliczka-kieszonka o wymiarach 400 mm x 150 mm.  Tył tabliczki z białej, nieprzeźroczystej pleksi, przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami. Tabliczka klejona za pomocą taśmy do paneli drewnopodobnych.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 65 szt. |  |
| 4. | **Tabliczka kierunkowa podwieszana**  Montowana do sufitu rastrowego tabliczka-kieszonka o wymiarach **400 mm x 450 mm.**  Tył tabliczki z białej, nieprzeźroczystej pleksi, przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami.  Tabliczka mocowana za pomocą sztywnych dystansów do istniejącej już „kraty” na suficie. Dystans od kraty o długości 300 mm  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 szt. |  |
| 5. | **Tabliczka kierunkowa**  Montowana do sufitu tabliczka o wymiarach **700 mm x 200 mm.**  Tył tabliczki z białej, nieprzeźroczystej pleksi, przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 szt. |  |
| 6. | **Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej mocowanej do betonowego słupa** (nie ma możliwości przykręcenia tablicy śrubami/kołkami)  Napis wykonany ma być na szronionej pleksi o wymiarach 300 mm x 1600 mm. Litery mają być w kolorze grafitowym RAL 7024. Napis umieszczony 700 mm od poziomu podłogi. Napis wykonany w pionie. Treść napisu:  1.1 WYPOŻYCZALNIA  **Ostateczną treść napisu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.** (Wizualizacja: załącznik A-20)  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 szt. |  |
| 7. | **Tablica - Plan główny budynku:**  Przeźroczysta tablica z pleksi z nadrukowanymi informacjami w kolorze czarnym i logo w kolorze czerwonym. Wymiary 1000 mm x 1400 mm drukowanymi w pionie. Zamocowana do ściany, na dystansach srebrnych mocowanych za pomocą wkrętów.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę**  Na planie następujące informacje:  Miejska Biblioteka Publiczna  w Czechowicach-Dziedzicach  **PARTER:**   * 1. Galeria biblioteczna   2. Sala warsztatowa   3. Sala spotkań   4. Dział Dzieci i Młodzieży   5. Informacja   6. Dział Opracowania   7. Taras   **PIĘTRO:**   * 1. Wypożyczalnia   2. Czytelnia internetowa   3. Czytelnia   4. Dział Audiowizualny   5. Dział Instrukcyjny   6. Dział IT   7. – 1.8 Dział Promocji   8. Dział Księgowości   9. Sekretariat   10. Dyrektor   11. Dział Administracyjny   12. Dział Digitalizacji | 1 szt. |  |
| 8. | **Tablica - Plan budynku:**  Przeźroczysta tablica z pleksi z nadrukowanymi informacjami w kolorze czarnym i logo w kolorze czerwonym. Wymiary 800 mm x 1200 mm drukowanymi w pionie. Zamocowana do ściany, na dystansach srebrnych mocowanych za pomocą wkrętów.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę**  Na planie następujące informacje:    Miejska Biblioteka Publiczna  w Czechowicach-Dziedzicach  **PIĘTRO:**   * 1. Wypożyczalnia   2. Czytelnia internetowa   3. Czytelnia   4. Dział Audiowizualny   5. Dział Instrukcyjny   6. Dział IT   7. – 1.8 Dział Promocji   8. Dział Księgowości   9. Sekretariat   10. Dyrektor   11. Dział Administracyjny   12. Dział Digitalizacji | 1 szt. |  |
| 9. | **Tabliczka informacyjna, stojąca na regałach**  Tabliczka-kieszonka z przeźroczystej pleksi o grubości nie mniejszej niż 2mm, pozioma o wymiarach 400 mm x 150 mm . Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami. | 24 szt. |  |
| 10. | **Tablica kierunkowa, mobilna**  Łatwa do przenoszenia, złożona z umocowanej na słupku kieszonki. Tył i przód tabliczki z przeźroczystej pleksi. Ma możliwość wsunięcia w kieszonkę kartki z nadrukowanymi informacjami. Wymiary tabliczki 420 mm x 400 mm. | 1 szt. |  |
| 11. | **Tabliczka z dibond zewnętrzna**  Tabliczka z nadrukowanym czarnymi literami napisem „KSIĄŻKOMAT, WRZUTNIA” i łamaną strzałką – tabliczka o wymiarach 700 mm x 300mm. Tabliczka mocowana do elewacji za pomocą kleju. Tabliczka zewnętrzna – powinna być odporna na działania czynników atmosferycznych.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 zt. |  |
| 12. | **Tabliczka z dibond zewnętrzna**  Tabliczka z nadrukowanymi czarnymi literami napisem „KSIĄŻKOMAT”. Tabliczka o wymiarach 600 mm x 200 mm klejona do elewacji. Tabliczka zewnętrzna – powinna być odporna na działania czynników atmosferycznych.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 szt. |  |
| 13. | **Tabliczka z dibond zewnętrzna**  Tabliczka nadrukowanym czarnymi literami napisem „WRZUTNIA”. Tabliczka o wymiarach 600 mm x 200 mm klejona do elewacji budynku. Tabliczka zewnętrzna – powinna być odporna na działania czynników atmosferycznych.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę.** | 1 szt. |  |
| 14. | **Rozdzielacze działowe**  Wykonane z przeźroczystej pleksi rozdzielacze działowe proste. Rozdzielacze muszą mieć kieszonkę na wymienne informacje. Wymiary 200 x 300 | 165 szt. |  |
| 15. | **Podpórki do książek dziecięce**  Wykonane z kolorowej pleksi o grubości 3mm podpórki w kształcie sowy, kolor czerwony. Podpórki muszą posiadać antypoślizgowe podkładki. | 60 szt. |  |
| 16. | **Podpórki do książek dziecięce**  Wykonane z kolorowej pleksi o grubości 3mm podpórki w kształcie sowy, kolor czarny. Podpórki muszą posiadać antypoślizgowe podkładki. | 10 szt. |  |
| 17. | **Podpórki do książek dziecięce**  Wykonane z kolorowej pleksi o grubości 3mm podpórki w kształcie sowy, kolor szary. Podpórki muszą posiadać antypoślizgowe podkładki. | 10 szt. |  |
| 18. | **Podpórki do książek wykonane z przeźroczystej pleksi** o  wymiarach wys.150 mm x szer.165 mm x dł. podstawy 120 mm. Grubość pleksi 3 mm.  Podpórki muszą posiadać antypoślizgowe podkładki. | 30 szt. |  |
| 19. | **Rozdzielacze alfabetyczne (alfabet polski)** z białego materiału PCV z nadrukowaną czarną literą. Narożniki przekładek zaokrąglone. Litery umieszczone na końcu rozdzielacza w kolorze białym, drukowane dwustronnie. (Rozdzielacze w kształcie litery „L” – zapobiega to wsuwaniu się rozdzielaczy między książki.) Wymiary rozdzielacza:  - głębokość:  - 30 cm - wysokość : - 7 cm - wysokość litery: ponad 5 cm  - grubość : 2mm  Istotne, aby istniała możliwość zamówienia większej ilości poszczególnych liter. | 75 kmpl |  |
| 20. | **Ekspozytor do książek**  Wykonany z przeźroczystej pleksi ekspozytor o grubości 3mm i wymiarach wysokość: 150mm, szerokość: 100mm | 65 szt. |  |
| 21. | **Identyfikatory-holdery** przeźroczyste, poziome z możliwością włożenia karty magnetycznej /zbliżeniowej.  Identyfikatory powinny posiadać bawełnianą smycz w kolorze czarnym z klipsem metalowym typu „żabka”. Do identyfikatora dodane samoprzylepne agrafki z klipsem. Wymiary 550mm x 850 mm | 80 kmpl. |  |
| 22. | **Zaprojektowanie i wykonanie naklejki**  z wyciętym laserowo logo MBP w kolorze mlecznym lub szronionym o wymiarach min. 400 mm x 300 mm.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę.** | 12 szt. |  |
| 23. | **Zaprojektowanie i wykonanie napisów na drzwiach szklanych.**  Napisy wykonane mają być na szronionej folii (prostokąt o wymiarach wskazanych poniżej). Litery w napisach wycięte laserowo przeźroczyste, wykonane w pionie. Napisy należy nakleić na drzwiach wejściowych do pomieszczeń w obszarze naprzeciw klamki.  **Napisy** o wskazanej poniżej treści (wymiary w nawiasach dotyczą obszaru nadruku) należy wykonać dla następujących pomieszczeń:  0.2 Sala warsztatowa (500 mm x 1870 mm)  0.3 Sala spotkań (500 mm x 1870 mm)  0.4 Dział Dzieci i Młodzieży (500 mm x 185 mm)  1.3 Czytelnia (500 mm x 1870 mm)  1.4 Dział Audiowizualny (500 mm x 1870 mm)  Ponadto należy wykonać ozdobne naklejki na szronionej (mrożonej) folii w **kształcie kół** o średnicy 100 mm. Naklejki mają być naklejone w linii prostej na szybach przy wejściach do Działów wg następującego schematu:  0.2 Sala warsztatowa: 15 szt.  0.3 Sala spotkań: 19 szt.  0.4 Dział Dzieci i Młodzieży: 16 szt.  0.7 Taras: 16 szt.  1.3 Czytelnia: 8 szt.  1.4 Dział Audiowizualny: 8 szt.  Ilość naklejek-kółek: 82 szt.  **Ostateczną treść napisu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.** (Wizualizacja: załącznik A-20)  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę** | 1 kmpl |  |
| 24. | **Zaprojektowanie i wykonanie naklejki** (przeźroczysta) na szybę z godzinami otwarcia biblioteki. Wymiary 600x500mm. Nadruk w kolorze czarnym.  Treść nadruku:  BIBLIOTEKA CZYNNA:  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  Sobota  W OKRESIE WAKACYJNYM:  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  Sobota – nieczynne  W treści nadruku dotyczącym okresu wakacyjnego interlinia pomiędzy nagłówkiem a treścią powinna wynosić 150 mm.  **Ostateczną treść napisu należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.**  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę.** | 1 szt. |  |
| 25. | **Tablica informacyjna**  Charakterystyka tablicy i wymiary:  Przeźroczysta tablica z pleksi z nadrukowanymi informacjami w kolorze czarnym i logami. Wymiary 500 mm x 500 mm. Zamocowana do betonowego słupa, na 4 dystansach srebrnych mocowanych za pomocą taśmy lub kleju.  **UWAGA: element wraz z montażem przez Wykonawcę.**  Na tablicy następujące informacje: | 1 szt. | C:\Users\admin\Desktop\PAPIERY FIRMOWE+LOGA\MBP_LOGO.pngC:\Users\admin\Desktop\PAPIERY FIRMOWE+LOGA\logo_czechowice-dziedzice.jpgC:\Users\admin\Desktop\ZESTAW_MKiDNNPRCIK.jpg  **Inwestycję pn.: „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Czechowicach-Dziedzicach”  zrealizowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa  Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 i zakończono w 2020 roku.** |